**苏州城市学院团体心理辅导室会议机采购 询价文件**

**第一章 询价公告**

一、询价采购编号：SCW2022-X26

二、询价人：苏州城市学院

地址：江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号

邮编：215104             传真：0512-68230911

联系人：吉老师         电话：0512-66557238

技术联系人：孙老师        电话：0512-66508473

Email：sdwzztb@126.com

三、采购设备：会议机。采购预算：人民币肆万柒仟元整（￥47000.00）

四、会议机主要技术指标等要求详见本公告附件。

五、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的专业技术能力，近年有相关业务经验；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

六、报价文件按要求

报价文件按以下资料提交：

1．确认函（含单价及合计报价，报价单位为元）；

2．法定代表人证明书及法人授权委托书（原件）；

3．企业营业执照（复印件）；

4. 打“▲”为必须满足项，需提供彩页或官网截图的技术参数彩色原件，加盖厂家公章。

注：以上资料需加盖公章，并装订成册加盖骑缝，一式三份（正本一份，副本二份），报价文件需用文件袋密封后加盖公章。不按编制要求编制的报价文件作废。

七、递交报价文件时间和地点

时间：2022年9月16日上午9:00—10:00

地点：苏州城市学院综合楼220室（苏州市吴中区吴中大道1188号）

八、特别提醒

新冠肺炎防控期间，进入校园需经严格审批，投标报名、踏勘现场及递交标书人员须提前至少一天（24小时）通过sdwzztb@126.com提交入校申请(1姓名、2身份证号、3联系电话、4单位名称、5入校日期、6入校原因、7交通工具、8近14天轨迹)，通过后携带身份证、苏康码绿码、14日内轨迹查询无重点疫区和中高风险地区到访史及48小时内核酸检测阴性证明、无症状体温正常，方可来校。

苏州城市学院

二〇二二年九月八日

**第二章 采购设备名称、数量及主要技术指标等要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **技术指标参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 会议一体机 | MAXHUB会议平板一体机 | ▲整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840\*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示（提供国家级第三方认证机构测试报告，加盖厂家公章）  ▲为显示更真实的色，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5（提供国家级第三方认证机构测试报告，加盖厂家公章）  ▲整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议（提供国家级第三方认证机构测试报告，加盖厂家公章）  ▲整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位（提供国家级第三方认证机构测试报告，加盖厂家公章）  ▲内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透（提供国家级第三方认证机构测试报告，加盖厂家公章）  支持声音模式自定义，壁挂和脚架，满足不同应用场景  支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒  书写延时≤30ms  ▲传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（提供国家级第三方认证机构测试报告，加盖厂家公章）  可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示  白板中添加纪要，支持分条书写、删除功能，最多支持添加20条纪要，可单独扫码带走  ▲白板内可一键打开协同白板，可多人同时扫码，从手机端及大板端同时在白板内进行创作，并支持语音通话（提供国家级第三方认证机构测试报告，加盖厂家公章）  支持多应用的窗口在同一屏展示，可任意拉伸大小，可支持4分屏  可直接将输入源图标放置于主界面ICON中，方便客户自由切换通道  支持选配windows模块，配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G（可选）/CPU Intel® Core i7/内存DDR4 16G /固态硬盘256G（可选）  备注：打“▲”为必须满足项，需提供彩页或官网截图的技术参数彩色原件，加盖厂家公章，否则视为无效报价。 | 1 | 套 |